**機房實作 E**

困難與解決：

1. 剛開始無法用USB內的image，會開到機器之前的系統
2. USB開機碟解決方法，把USB flash drive emulation type從auto改成hard drive
3. 可以成功ssh 上主機
4. ipmitool第一次執行時錯誤因/etc/default/grub檔案內大小寫打錯而失敗
5. 重新啟動後ipmitool -I lanplus -A MD5 -U nasa -H [IPMI IP] -f [password file] sol activate指令有連上，但在我們的電腦編碼產生無法辨識的亂碼